Pour Laurent :

- Jeu sur la prise.

- Boutons difficiles d’accès.

- Boutons difficiles à utiliser, différences difficile à saisir entre les temps d’attente. (peu de boutons ?) OK

Pour Fabrice :

-Absence de led signalant le cryptage (led en plus ou couleur supplémentaire sur la led marche)

[ Lorsque la liaison CPL est cryptée et que l’on fait le reset d’un des deux modules, il faut obligatoirement réinitialiser les deux modules]

- Absence de prise femelle sur les modules, puisqu’impossibilité de connecter sur multiprise.